P1010RDB BOARD
M:	Qiang Zhao <qiang.zhao@nxp.com>
S:	Maintained
F:	board/freescale/p1010rdb/
F:	include/configs/P1010RDB.h
F:	configs/P1010RDB-PA_36BIT_NAND_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PA_36BIT_NAND_SECBOOT_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PA_36BIT_NOR_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PA_36BIT_NOR_SECBOOT_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PA_36BIT_SDCARD_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PA_36BIT_SPIFLASH_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PA_36BIT_SPIFLASH_SECBOOT_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PA_NAND_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PA_NAND_SECBOOT_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PA_NOR_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PA_NOR_SECBOOT_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PA_SDCARD_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PA_SPIFLASH_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PA_SPIFLASH_SECBOOT_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PB_36BIT_NAND_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PB_36BIT_NAND_SECBOOT_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PB_36BIT_NOR_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PB_36BIT_NOR_SECBOOT_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PB_36BIT_SDCARD_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PB_36BIT_SPIFLASH_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PB_36BIT_SPIFLASH_SECBOOT_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PB_NAND_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PB_NAND_SECBOOT_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PB_NOR_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PB_NOR_SECBOOT_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PB_SDCARD_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PB_SPIFLASH_defconfig
F:	configs/P1010RDB-PB_SPIFLASH_SECBOOT_defconfig
