baudrate=115200
consoledev=ttyS0
optargs=earlycon=sbi loglevel=9 rootwait rw
root=root=/dev/mmcblk0p2
setbootargs=setenv bootargs ${root} console=${consoledev},${baudrate} ${optargs}

fdt=default.dtb
kernel=uImage.fit

loadaddr=0x81400000
fdtaddr=0x83000000

loadfdt=fatload mmc 0 ${fdtaddr} ${fdt}
loaduimage=fatload mmc 0 ${loadaddr} ${kernel}

uenvcmd=echo Booting from SD ...; run loaduimage && run loadfdt && run setbootargs && bootm ${loadaddr} - ${fdtaddr}
