<<<
[#insns-c_zext_b,reftext="c.zext.b: Zero extend byte, 16-bit encoding"]
=== c.zext.b

Synopsis::
Zero extend byte, 16-bit encoding

Mnemonic::
c.zext.b _rsd'_

Encoding (RV32, RV64)::
[wavedrom, , svg]
....
{reg:[
    { bits:  2, name: 0x1, attr: ['C1'] },
    { bits:  3, name: 0x0, attr: ['C.ZEXT.B'] },
    { bits:  2, name: 0x3, attr: ['FUNCT2'] },
    { bits:  3, name: 'rsd\'', attr: ['SRCDST'] },
    { bits:  3, name: 0x7 },
    { bits:  3, name: 0x4, attr: ['FUNCT3'] },
],config:{bits:16}}
....

Description::
This instruction takes a single source/destination operand. 
It zero-extends the least-significant byte of the operand to XLEN bits by inserting zeros into all of
the bits more significant than 7.

[NOTE]
  _rsd'_ is from the standard 8-register set x8-x15.  

Prerequisites::
None

32-bit equivalent::
[source,sail]
--
andi rsd, rsd, 0xff
--

[NOTE]

  The SAIL module variable for _rsd'_ is called _rsdc_.

Operation::
[source,sail]
--
X(rsdc) = EXTZ(X(rsdc)[7..0]);
--

include::Zcb_footer.adoc[]

